규 격 서

물품분류번호	품 명	규 격	단 위	수 량
4711160101	롤러다리미 시트폴더	JENSEN CLASSIC S	식	1

1. 주요 조건

1) 제품의 모델 : JENSEN CLASSIC S (원산지: 덴마크)

2) 기존 아이러너 (JENSEN 10, JENSEN EXP 1200) 시트폴더 교체 구매	로서 기존 아이러너와 연동의 중요성과, 부품의 수급 및 고장에 대한 책	임 소재를 명확히 하기 위해 JENSEN사(원산지:덴마크)의 제품으로 한	정함.

3) 제품의 규격은 연동 부착하여 사용할 아이러너(JENSEN 10) 롤의 폭	(3000mm)에 맞는 제품이어야 함.

4) 작업자의 작업(가이드테이프 교환, 폴더에 낀 린넨 제거 등)에 안전을 위	해 젠센 아이러너에 프렛폼과 서비스브릿지를 장착하여야 한다.

5) 아이러너와 연결되는 폴더의 인렛컨베어 부분이 300mm 늘어나도록 제	작되어 가이드테이프 텐션이 원활하도록 하여야 한다.

2. 규  격

구 분		사 양
시트폴더	배기
	롤러&체스트
	탑커버
	갭피스
	프레스 스프링	F92 11mm 3300mm
	폴리스터패드	1200 × 3300 900G
	운반브라켓
	연결 배관자재
	서비스브릿지 & 신형밸러스티(지지대)
	메인터넌스 키트
	B&R인버터	분당 1~50M 사용 가능
	드라이스시스템
	모터&쿨링키트
	운영PC 모니터 타입	파워터치패드 내장형
	처리용량	침대시트 1,200장/시간 이상 (최대 침대시트 크기:W3000*D2800)
	작업속도 조절방식	구동 콘트롤은 인버터 콘트롤로 분당 1m~50m 까지 사용가능하여야 한다.
	전기 용량	380V / 60Hz. 2kw
	에어 구경	15mm
	시트폴더의 작업 폭	현재 사용 중인 아이러너의 롤 작업 폭 크기가 3000mm 이므로 부착하여 사용할 수 있는 제품이어야 한다.
	접기	가로접기 2번(에어블라스트), 세로접기 5번(블레이드) 방식으로 접도록 하며, 스태커 고장 등 수리시 임시 가동할 수 있도록 폴더의 후단 테이블로 가로접기 후 바이패스 기능을 두어야 한다.
	3폴	3폴(첫번째 가로접기) 테이블에 전자클러치를 장착하여야 한다.
	정전기 방지 장치	폴리코튼 재질 시트류 폴딩시 정전기를 흡수할 수 있도록 3000볼트 이상의 정전기 흡수바를 기본 부착한다.
	연동 장비와 인터페이스	아이러너 롤러와의 연동은 이더넷(Ethernet) 인터페이스로 자동 연결되어 롤러의 스피드 정보를 받아 시트폴더의 작업 속도는 롤러보다 3~5% 빠르게 구동하도록 하여야 한다.
	스몰피스 작업	네프긴, 베개커버 등 가로접기 2번만으로 배출할 수 있고 4개의 레인을 모두 사용할 수 있어야 한다.
	폴딩 프로그램	20개 이상의 폴딩 프로그램 운영이 가능하여야 한다.
	스태커	Drop Down 방식의 스태커와 딜리버리 컨베이어 내장하여야 한다.
	안전 장치	작업자의 안전을 위해 각각의 도어에 안전장치를 부착한다.
	바디의 재질	부식방지를 위해 수분이 닿는 부위는 304 스텐인레스 스틸로 하여야 한다.
	이동 장치	유지보수 작업을 위해 하단에 바퀴가 장착되어야 한다.
	자가진단 서비스	문제 발생 시 자가진단을 통해 리얼타임시스템으로 모니터에 표시되는 기능이 있어야 한다.

3. 비   고

1) 공급자의 정기 A/S 및 교육

2) 제품 보증기간 1년, 정기 A/S 5년

시  방  서

Ⅰ. 장비 사양

- 규격서 참조

Ⅱ. 장비의 공급

1. 공급업체 준수사항

가. 납품장비의 사후관리가 가능하여야 한다.

나. 장비 납품 시 파손이나 시험 Test 중 에러가 발생하였을 경우 A/S를 불허하며 교체를 의무화한다.

다. 생산지가 덴마크가 아닌 경우 납품이 불가하며, 납품장비는 생산국가를 반드시 명시하여야 한다.

라. 가격대 성능비가 뛰어난 장비를 공급함을 원칙으로 한다.

마. 규격서 상에 규정된 성능을 발휘할 수 있음을 보장하여야 한다.

바. 본 사양서에 명시되어 있지 않아도 정상가동을 위한 필요 부품들은 반드시 공급되어야 하며, 이를 간과하여 장비의 정상가동이 불가능 할 시는 공급업체의 부담으로 정상 가동되도록 책임져야 한다.

2. 구매장비의 공급범위

가. 각 규격서의 본체

나. 관련 부대설비

3. 기타업무

가. 현장수송

나. 현장설치 및 시운전

다. 장비사용을 위한 기술교육

라. 성능시험 및 검사

4. 장비의 납품일정 및 납품장소

가. 구매장비는 계약 체결일로부터 40일 이내에 납품하여야 한다.

나. 구매장비는 춘강장애인근로센터가 지정하는 별도의 장소에 설치하여야 하며, 제반비용은 공급업체에서 부담한다.

다. 구매장비 설치는 춘강장애인근로센터가 필요로 하는 일정에 맞추어 납품하여야 한다.

Ⅲ. 일반 구매조건

1. 구매조건

- 장비 공급업체는 본 일반 시방서의 모든 사항과 관계법 및 규정을 준수함은 물론 기기설치 설명서에 의거하여 성실히 설치하여 모든 기기가 정상적으로 작동 되도록 하여야 한다.

가. 감독자(기관)라 함은 장비의 설치, 가동 등의 감리기능을 행하는 자(기관)로서 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제14조 및 동시행령 제55조에 의거 수요기관에서 선정한 자(기관)를 말한다.

나. 감독자(기관)는 공급업체에서 설치하는 장비에 대한 제반 검사의 기능을 수행한다.

다. 공급업체는 감독자(기관)의 지시에 절대 순응하고 장비설치에 관한 제반사항은 감독자의 지시를 받는다.

2. 장비공급 및 설치

가. 계약 후 10일 이내에 납품일정, 작업일정 등을 수요기관에게 통보한다.

나. 장비 설치 중 장비자체에 하자가 있음을 발견하였을 때에는 동 하자를 증명할 수 있는 증빙서류, 사진 또는 작업진행일지 등을 상세하게 기입하여 감독자에게 즉시 보고하고 필요한 조치를 취한다.

다. 장비 Setting 시 이와 관련이 없는 타인의 출입을 감시하고 도난 및 기타 사고의 방지에 유의하여야 한다.

라. 장비 공급업체는 설비된 장비를 감독자(기관)에게 최종 인계할 때까지 모든 관리(보관 등) 책임을 진다.

마. 설치 장소의 기존 구조물과 설비에 대하여 지장을 주지 않도록 할 것이며 만일 이에 대한 훼손을 가하였을 시는 공급업체가 원상복구 한다.

바. 각 장비를 설치완료 후 감독자(기관)의 입회하에 시험운전을 완료하여야 하며 공급업체는 구매장비의 Setting 및 시험 작동까지 완료하여야 납품이 완료된 것으로 본다.

3. 사고보고 및 책임

- 장비 Setting에 영향을 미치는 사고가 발생하였을 때 혹은 사고 발생의 징조를 발견하였을 때에는 응급조치를 보고하고, 일체의 사고에 대하여는 공급업체가 책임지고 해결한다.

4. 장비 유지보수

가. 납품된 장비가 정상 가동상태로 유지될 수 있도록 사용직원에 대한 교육을 실시한다.

나. 하자보증기간은 검수일로부터 1년으로 하고 하자보증기간 중 발생한 장비고장에 대하여는 최단시간 내에 정상가동 상태로 복구하여야 한다.

Ⅳ. 기타 계약 특수조건

1. 공급업체는 춘강장애인근로센터 세탁사업부 지하공장 내에 장비납품 완료 후 세부사양 확인, 시험가동 완료 등 일체의 하자가 없음이 확인된 이후 수요기관의 통보에 따라 장비대금을 청구하여야 한다.

2. 납품하는 장비의 모든 구성품은 정품이어야 하며, 해당 제조사가 공급하는 동일 제품이거나, 동등 이상이어야 한다.

3. 납품 장비의 각 구성품은 정품 및 최신 버전이어야 한다.

4. 공급업체는 시방서에 명시된 물품 일체를 일괄 공급방식으로 납품과 설치를 완료하여야 하며, 공급업체가 납품하는 물품은 입찰등록 마감일을 기준으로 6개월 이내에 생산 단종되는 기종이어서는 안 된다. 또한 기술 및 기능 향상에 의거 변경된 사항은 춘강장애인근로센터와 공급업체의 합의하에 추가 또는 대체하며, 계약금액의 한도 내에서 공급업체가 책임지고 공급한다.

5. 공급업체는 납품 기기의 각 구성품에 대한 운용상태를 시험 운영하여 춘강장애인근로센터가 요구한 항목에 대해 정상 가동함을 입증해야 한다.

6. 시방서는 최소한의 사항만을 규정하였으므로 상세히 기술되지 않았거나 누락된 사항이 있더라도 공급업체는 운영상 문제가 발생되지 않도록 사전 조치를 하여야 한다.

7. 구매・설치 시방서 해석상의 이견이 있을 때에는 춘강장애인근로센터의 해석에 따르고, 시방서에 명시되지 않은 사항은 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률과 기타계약에 관한 법령, 예규를 준용한다.

8. 공급업체는 구매 내역서에 근거하여 모든 물품을 납품해야 하며 구매 규격에 위배하여 납품 시에 그 책임은 공급업체에게 있으며, 춘강장애인근로센터는 계약을 파기할 수 있다.

9. 검수 완료 후에라도 본 건의 하자로 발생되는 모든 사고와 그로 인한 손해에 대해 공급업체가 변상 조치하여야 한다.

10. 구매장비의 하자보수 A/S 등 수요기관에서 요청한 사항에 대하여 시방서 내용대로 이행되지 않을 경우에는 수요기관에서 대행 처리 후, 이에 소요되는 비용은 공급업체에 청구한다.

11. 장비공급업체는 장비 운영에 대한 분야별 기술이전 교육을 실시함과 동시에 실무자 및 관리자 운영 노하우를 무료로 제공한다.

Ⅴ. 입찰 시 참고사항

- 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제13조 및 동법시행규칙 제14조의 규정에 의한 자격을 갖추고 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격 등록규정에 의하여 롤러다리미 (물품분류번호 4711160101) 공급물품으로 등록한 업체

※ 투찰 전 제품규격 및 사양 등을 확인 후 입찰서를 제출 바랍니다.